**Меры пожарной безопасности в отопительный период**

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте основные правила пожарной безопасности:

* **ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ** запрещено пользоваться

электропроводкой с поврежденной изоляцией.

* **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.
* **НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,** уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.
* **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
* **СЛЕДИТЕ** за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.
* **НЕ ЗАБЫВАЙТЕ** очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.
* **НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.
* **НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:** для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.
* **ПОЗАБОТЬТЕСЬ** о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70х50 см).
* **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы.
* **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.
* **СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ** представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов.
* **СЛЕДИТЕ** за исправностью всех электробытовых приборов.
* **НЕДОПУСТИМО** оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье.
* **НЕЛЬЗЯ:** при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.
* Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.
* **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом.
* Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится камин, печь или включены электроприборы.

**В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по номеру телефона 101, указав точный адрес.**